**关于盐城市大丰区白驹镇水罐消防车采购及伴随服务项目的**

**补充文件**

各投标单位：

**1、**原招标文件中第五章采购需求：

一、主要参数

|  |  |
| --- | --- |
| 水罐消防车主要参数 | |
| 消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥55 m |
| 比功率 | ≥12 kW/t |
| 排放标准 | 不低于国五 |
| 载水量 | ≥3500Kg |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 轮胎数 | 6 |
| 车身面漆 | 优质国产漆，油漆光洁度高、附着力强、耐腐性好，漆膜均匀，色彩光  亮持久、罐体内部防腐处理。车体外表面主色为 RO3 消防红 |

现调整为：

|  |  |
| --- | --- |
| 水罐消防车主要参数 | |
| 消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮额定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮射程 | ≥55 m |
| 比功率 | ≥12 kW/t |
| 排放标准 | 不低于国五 |
| 实际载水量 | ≥3500Kg |
| 整车尺寸 | ≥6790x1990x2720mm |
| 总质量 | ≥6600kg |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类），推荐品牌五十铃 重汽，红岩等 |
| 发动机功率 | ≥96 Kw |
| 轴距 | ≥3815 mm |
| 车身面漆 | 优质国产漆，油漆光洁度高、附着力强、耐腐性好，漆膜均匀，色彩光亮持久、罐体内部防腐处理。车体外表面主色为 RO3 消防红 |

**2、**原招标文件中第五章采购需求：

三、上装结构及性能参数

|  |  |
| --- | --- |
| 罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |

调整为

|  |  |
| --- | --- |
| 罐体固定 | 外露罐体，采用环氧树脂防腐，避免罐体生锈，保证使用寿命10年，与底盘车架弹性连接 |

**3、**开标一览表中增加品牌、型号等内容

**4、**其它内容不变

盐城润恒工程项目管理有限公司

2020年4月9日