招 标 文 件

项目名称：中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）

招 标 人：江苏斗龙港医疗管理有限公司

招标代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

二〇二五年八月

**第一章** **招标公告**

**项目概况：**中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）的潜在投标人应在“新点电子 交易平台-大丰政府采购系统”（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>） 获取招标文件，并于 2025 年8月25日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本概况**

1、项目编号：DFCG202507007

2、项目名称：中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）

3、采购预算价：约165万元

4、最高限价：165万元

5、采购内容：家具采购，包含不限于货物采购、包装、运输保险、安装布置就位、检测验收、调 试、备品备件等，还包括提供各项资料、售前售后服务、维修、保养等伴随服务，具体详见采购需求。

6、项目完成期限：合同订立后30日历天内完成所有产品的供货、安装、调试并验收合格。

7、质量要求：相关质量验收规范合格标准，符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有 关部门最新颁布的相应的最新标准。为方便投标，投标文件编制时在开标一览表中可直接填写“合格”。

8、质保期：所有货物由于非人为因素造成的损坏质保期不低于各产品商家或厂家承诺的最低质保期， 但最少不得低于一年，从验收合格之日起计算（质保内免费维修或更换非人为损坏的产品或配件等）。

**二、申请人的资格要求：**

1、具备与本招标项目相对应的经营、售后维修保养能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能 力，能按照招标文件要求提供招标项目的货物和服务，**投标时提供承诺函，格式自拟；**

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，**投标时提供承诺函，格** **式自拟；**

3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标 资格并在暂停期内的，**投标时提供承诺函，格式自拟；**

4、投标人应保证招标人在使用该采购项目货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利 权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活 动，否则相关投标均无效。

6、未被“信用中国”、“信用江苏”、“信用中国（江苏盐城）”等网站列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单严重失信行为记录名单。在一次招投标活动中，投标人或者中标候选人因正被 列为失信被执行人，导致其资格审查不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失 信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定，以投标截止日期当日查询的记录为准。

7、本次招标不接受联合体投标；

8、符合相关法律、法规规定的其他要求。

**三、获取招标文件**

1、请各投标申请人于 2025年7月 30 日至 2025年 8月 6 日登入“新点电子交易平台-大丰政府采 购系统”（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）免费下载招标文件，如 在规定时间内未下载招标文件，由此引起的无法投标等情形的，责任自负。

2、招标文件获取方式：各潜在投标人（供应商）使用“CA 数字证书（CA 锁） ”或“账号密码 ”登 录“新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>） ”获取。办理 CA 数字证书（CA 锁）以及 电子签章相关事宜见（[http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-](http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029)

[9b3fbd2253db&categoryNum=029](http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939-9b3fbd2253db&categoryNum=029)） ”。

3、各潜在投标人（供应商）可登录大丰公共资源电子交易平台-点击查看“招投标常见问题 ”-点击 “【投标人】怎么参与大丰政府采购全程电子化项目

（<http://dfggzy.com/dfweb/infodetail/?infoid=9c34520d-979a-4630-a939->

9b3fbd2253db&categoryNum=029） ”,或者工作时间拨打 4009280095-5，或者加入 QQ 群（问题解决 群）：384422310，或者工作时间拨打招标代理电话：0515-83531585

**四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点**

1、提交投标文件截止时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 00 分 00 秒。

2、提交投标文件的地点：“投标文件制作工具 ”生成的 xetf 格式的电子档上传至新点电子交易平 台-大丰政府采购系统（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）。

3、逾期提交的投标文件将被拒收并退回。

4、开标时间：投标文件提交截止时间。

5、开标地点：本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法定代表人应在投标文 件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统 ”（步骤：登入-投标人-CA 登录-江苏省CA），到达投标文件 提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示完成投标文件解密。网址

为 <http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>。投标人未按时完成 投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。解密完成后投标人可自行决 定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名 时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

2、本招标项目采用的评标方法：综合评分法。

3、本招标项目招标公告发布媒介：大丰公共资源电子交易平台 （<http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/>）。

4、投标前请关注“大丰公共资源电子交易平台 ”的“政府采购 ”—“答疑补充 ”栏目。及时了解到 项目的“答疑补充 ”等情况。

5、本项目采用全程电子化及不见面开标模式。本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委 托人或法定代表人应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统 ”（步骤：登入-投标人-CA 登录

-江苏省CA），到达投标文件提交截止时间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示 完成投标文件解密。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成功的，均被视为投标人放弃本次投标（无 效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，对其形成的不利后果及责任由投标人 自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认 可开标结果。

**6、开标大厅系统网址为：**

**<http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>。**

**七、投标保证金**

本项目不需要缴纳投标保证金。

**八、投标人在诚信库中录入的所有信息均应合法真实有效，并应在投标文件提交截止时间前完成诚信** **库信息的及时更新、完善，采购人或评标委员会将按照投标文件提交截止时间前的现状信息予以审查或评** **审，如投标人未及时更新和完善的，对其形成不利的后果及责任由投标人自行承担。投标人录入诚信库提** **交的信息如有虚假或其他违法违规情形的，将有可能面临被列为失信行为的风险并承担相应的法律责任。**

**九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名称：江苏斗龙港医疗管理有限公司

地址：盐城市大丰区斗龙港旅游度假区内

联系人： 杨华根

联系电话： 18662008858

2、采购代理机构信息

名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地址： 盐城市大丰区幸福西大街37号瑞城国际苑会所二楼

联系人： 江鹏

联系方式：18352024295

**第二章** **投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条** **款** **名** **称** | **编** **列** **内** **容** |
| 1.1.2 | 采购人 | 江苏斗龙港医疗管理有限公司 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 项目完成期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 供货及服务地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准，确保通过相关有权部门的审查，所有 货物、材料质量等级符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规 范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。招标人或项目所在 地市场监管部门或招标人委托的第三方检测机构可能对中标人的所 供产品进行抽检，如抽检不合格导致的费用损失由中标人承担，所 有返工、拆除、更换等费用均由中标人承担，给招标人造成损失的， 招标人将依法追偿。  验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、 投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文 件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行） |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场 |
| 1.10 | 投标预备会 | ☐ 不召开 |
| 1.11 | 偏离 | 详见招标文件相关条款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 构成招标文件的 其它材料 | 无 |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标 文件截至时间 | 2025 年 8 月 8 日 18：00 前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标 文件澄清时间 | 投标人自行网上查询 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标 文件修改时间 | 投标人自行网上查询 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | **1、本项目投标文件包括资信文件、商务文件、技术文件、开标一览** **表。**  **⑴资信文件应包括如下内容：**  ☑投标企业营业执照（或事业单位法人证书）；  ☑招标公告要求提供的承诺函；  **⑵商务文件应包括如下内容：**  ☑投标文件封面  ☑投标函；  ☑投标人法定代表人身份证明书；  ☑投标人法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如 有）；  ☑投标报价明细表；  ☑商务条款偏离表；  ☑ 盐城市大丰区招标采购供应商承诺书（只作为评标办法中的评审 因素，不作为废标条款）；  **⑶技术文件应包括如下内容：**  ☑按招标文件要求以及评标办法评分需要提供  **⑷开标一览表**  **2、必须从诚信库中获取的材料：**  ☑ 企业营业执照（或事业单位法人证书）；  **3、无需从诚信库勾选，可直接提供原件的彩色扫描件的材料：**  ☑招标公告要求提供的承诺函； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☑评标办法中的计分证明材料（如有）。 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 本项目采用固定单价报价，投标报价应包括完成本项目实施期间所 必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、辅材、专用工具、包 装、运输、装卸、安装、破坏性拆除检测费、调试、试运行直至验收 合格、保修、保险、利润、税费、风险费、售后服务、资金成本、垃 圾清运、成品保护、特殊条件施工增加费用、质保期内的所有检测及 备品备件和专用工具费、管理费、人员培训、企业管理费、招标代理 费、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）等所需的为完成本 项目交付采购人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终 结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求 追加任何费用。同时， 除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所 报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本项目招标人设定的最高投标限价：165万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止 时间和地点 | **1、投标文件提交截止时间：**  2025 年 8 月 25 日 9 时 00 分 00 秒；  **2、投标文件提交地点：**  （1）电子档上传地址：“投标文件制作工具 ”生成的 xetf 格式的 电子档上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统（网址：  <https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）。  （2）投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传 至新点电子交易平台-大丰政府采购系统，视为放弃其投标。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025 年 8 月 25 日 9 时 00 分 00 秒；  开标地点：开标大厅系统 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | [http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallactio](http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)  [n/hall/login](http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) |
| 5.1.2 | 参加开标会的 投标人代表 | 本项目实行不见面开标，各投标人（供应商）的授权委托人或法定 代表人应在投标文件提交截止时间前提前登入“开标大厅系统”（步 骤：登入-投标人-CA 登录-江苏省CA），到达投标文件提交截止时 间后，首先进入开标程序中的投标文件解密会议，然后按系统提示 完成投标文件解密。（解密完成后投标人可自行决定是否继续参加 开（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果）。投 标人代表进入相应项目的开标会议区收听观看实时音视频交互效果 并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操 作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃 对开标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、无效投标 及澄清、开（唱）标等实时情况，并承担由此导致的一切不利后  果。  开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表 人应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送 文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被 视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交 互人员的资格或身份等为借口，投标人自行承担随意更换人员所导 致的一切不利后果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知5.2 条 |
| 5.2.1 | 投标文件解密时间 | 投标人解密时间限定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后 15 分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为 投标人放弃本次投标（无效投标），系统内投标文件将被退回；因 招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文 件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密 时间或调整开、评标时间。**（友情提示：进行解密的时候，应使用** **生成投标文件的** **CA 锁进行操作，否则无法完成解密。）** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：**5 人或** **5 人以上单数**；  评标专家确定方式：电脑随机抽取 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8.1 | 是否授权评标  委员会确定中标人 | □  否，推荐 1-3 名中标候选人 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出 具的银行保函、保险公司保险单。  履约保证金的金额：中标价的 10%  注：对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告 AA 评级 及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低， 合同订立前需提供相关证明材料。  履约保证金退还：项目验收合格后一次性无息退还。 |
| 10.1 | 付款方式 | 本项目无预付款，验收合格后付至合同价款的 50%，竣工验收合格后满一年付至合同价款的 90%，余款在质保期满后结清。  甲方按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。  甲方保留适度调整采购需求的权利，乙方应根据甲方实际需求采购 安装。  合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。  注：所有货物在生产前需提供样品（数量多的提供小样，数量少且大件的提供效果图）经甲方确认后方可方可生产供货。 |
| 10.3 | 质保期 | 所有货物由于非人为因素造成的损坏质保期不低于各产品商家或厂 家承诺的最低质保期，但最少不得低于一年，从验收合格之日起计算（质保内免费维修或更换非人为损坏的产品或配件等） |
| 11 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致， 在招标文件中有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致， 在招标文件中没有明确规定时：  1、凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同 条款约定的合同文件优先顺序解释；  2、凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其 它情形的，以现行法律法规约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时 间在后者为准。  3 、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 | |
| 12 | 1 、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。  2、凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并 无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。  3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前 成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早将投标文件上传到**新点电子交易平台-大丰政** **府采购系统**（网址：<https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login>）。  4、请统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至新点电子交易平 台（<https://www.etrading.cn/>），点击右侧“常用下载”，选择“投标工具”进行下载（网址： <https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCo> de=0128&ZtbSoftType=tballinclusive），投标文件制作视频学习地址：[https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-](https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-641aa639269e.html) [641aa639269e.html](https://www.etrading.cn/bszn/015005/015005002/20211227/80e55434-c70a-4a10-923e-641aa639269e.html)。  5、因本项目采用全程电子化及不见面开标模式，故招标人特别说明如下：  ①、不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。  ②、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过 程。投标人投标文件的编制和提交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将有可能导致无效投标，其不利后果由投标人自行承担。不见面开 标操作教程详见 <http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>。投标人 如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根 据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。平台使用问题、投标文件制作工具使用问题请 在工作时间联系新点公司，联系电话：4009280095-5 或者联系本项目招标代理，联系电话：0515-83839668。  ③、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高 速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本 必须为 11 及 11 以上），江苏省互联互通版驱动版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭 安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互 过程中出现不稳定或中断等情况的，其产生的不利后果由投标人自身承担。  6 、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。  7 、本招标文件的解释权归招标人所有。 | |

**特别提醒：**

**1 、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源电子交易平台发布该项目补充答疑等澄清** **修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。**

**1.总则**

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目完成期限、供货及服务地点和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的项目完成期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的供货及服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本项目的监理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本项目的其他申请人之间存在直接控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关项目现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 特别说明：

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标。

2.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（或必须为本单位分支机构正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，如尚未签订合同，投标人还须对招标人的损失进行赔偿，如双方已经签订合同，则招标人有权单方解除该合同，同时投标人应按合同总金额 30%承担违约金，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**2.招标文件**

2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成 部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等 可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在 3 日内对供应 商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以“补充答疑”的形式在大丰公共 资源电子交易平台（<http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx> ）上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源电子交易平台（<http://ggzy.dafeng.gov.cn/dfweb/default.aspx> ）上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.4 投标人提出异议截止时间

2.4.1 潜在投标人对招标文件有异议的，因在招标文件规定的时间内，以书面形式向采购人提出异议。

**3.投标文件**

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第六章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提 交相关的证明材料。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目采用固定单价报价，投标报价应包括完成本项目实施期间所必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、辅材、专用工具、包装、运输、装卸、安装、破坏性拆除检测费、调试、试运行直至验收合格、保修、保险、利润、税费、风险费、售后服务、资金成本、垃圾清运、成品保护、特殊条件施工增加费用、质保期内的所有检测及备品备件和专用工具费、管理费、人员培训、企业管理费、招标代理费、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）等所需的为完成本项目交付采购人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标人所报价格包含为保证本项目的正常运行所必须的货物、配件等，未列入的清单或技术参数（若有缺失项）投标人须自行补充完整，招标人认为参加本项目投标的潜在供应商应是具有足够经验、供货能 力的供应商，采购文件提供的清单、技术要求仅是对采购货物的不完整描述，招标人在验收时要求成交供 应商所供设备等具有完整性与成套性，采购文件中所提及技术参数投标人所供货物必须满足或优于。投标人因自身原因考虑不周并不影响合同的履行及最终质量的验收，招标人不因投标人投标时考虑不周而额外 补偿任何费用。

本项目招标代理费参照苏招协[2022]002 号文件规定货物类标准的 40%计取，投标人报价时须考虑该 项费用，但不单列，自行分摊至投标报价中。结算时采购人不再另行增加任何费用给中标单位。

3.2.2 投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4 计价方式

本项目采用固定单价报价，投标所报单价为最终结算单价，因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

投标人投标前应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批 准。

各投标人根据招标文件的供货内容、市场行情、自身综合实力、投标文件中关于人员的配备、供货能力、管理水平等各项因素自主确定投标报价，且不得高于招标人设定的最高投标限价，应充分考虑到 项目实施过程中的不可预见因素。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第 3.3.1 条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人投标文件中提供的以下资格审查资料必须为**原件的彩色扫描件**（或电子证照），关键信息齐全、清晰可辨(钢印除外)。

（1）投标企业营业执照（或事业单位法人证书）；

（2）招标公告要求提供的承诺函；

**特别提醒：**

1、因上述扫描件不清晰无法辨认、或提供的关键信息不全、更新不及时导致被采购人或评标委员会评委认定为无效投标的，其不利的后果由投标人自行承担。

2、因资质换证就位或其他非主观原因显示上述证书过期的，主管部门对证书有效期延长有特殊规定的，投标时需提供相关说明，资格审查方予通过。

3、若中标候选人上述有关证书有效性被异议的，被异议人出具发证机关证明或通过二维码或证书查询系统能够证明有效即可。

4 、采购人或评标委员会的审查或评审仅针对投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件（包含以链接形式提供的附件资料）进行审查或评审，投标人后续撤回、修改、补充、更新、作废诚信库信息，不影响按照投标文件提交截止时间前投标人提交的投标文件形成的审查或评审结果。投标人若需要更正投标资料信息，应在投标文件提交截止时间前撤回投标文件，重新勾选投标资料后上传。投标文件提交后，投标人不得对投标资料信息进行改动。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 电子投标文件应使用“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”可接受的投标文件制作工具进行编制和加密，并在投标文件提交截止时间前上传至“新点电子交易平台-大丰政府采购系统”中。

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料见本章第 3.1.1 项，投标人应在相应章节中建立相 应链接（点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分）。对已在投 标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚信库相关材料，并重新链接获取相应信息。必须从诚信库获取的材料，须通过互联网可以查询，未按本项要求从企业诚信库中获取的，视为未提供，在评标时该材料不予认可。

投标人须知前附表 3.1.1 条无需从诚信库勾选的材料，编制投标文件时直接提供扫描件上传至投标文件制作工具其他材料栏。

3.6.4 投标文件应当对招标文件有关项目完成期限（服务期）、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.5 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

**4.投标**

4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人拒收。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前完成投标文件的提交。电子档投标文件的提交是指使用新点电子交易平台-大丰政府采购系统在投标文件提交截止时间前完成投标文件的上传。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4 中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位鲜红公章并装订成册（共五套：正本一套、副本四套、U盘一份（PDF盖投标单位鲜红公章））以供招标人、招标代理机构 及公共资源交易中心存档。纸质投标文件应使用CA 系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致。

4.2.5 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期提交的或者未在指定时间内完成投标文件解密的。

2）投标人 CA 锁无法解密投标文件的。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至新点电子交易平台-大丰政府采购系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.6 条、第 4.2 条规定进行编制和提交。

4.3.3 投标文件提交截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。

**5.开标**

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 开标时间、地点详见投标须知前附表 5.1.1 规定的时间、地点。

5.1.2 参加开标会的投标人代表详见投标人须知前附表5.1.2；

5.2 开标程序

**5.2.1 投标文件解密**

投标文件提交截止时间后，招标人通过开标大厅系统发出投标文件解密的指令，投标人解密时间限 定在开标大厅系统发出投标文件解密指令后 15 分钟内完成。投标人未按时完成投标文件解密或解密未成 功的，均被视为投标人放弃本次投标（无效投标）。因投标人自身设备故障或自身原因导致无法完成投标 的，对其形成的不利后果及责任由投标人自行承担。解密完成后，投标人可自行决定是否继续参加开标（唱）标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**5.2.2 开（唱）标**

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门、交易中心出席开标会的有关人员姓名；

（3）招标人（招标代理机构）导入投标文件；

（4）当众唱标，宣读投标人名称、质量标准、项目完成期限、报价、项目负责人及其他内容；

（5）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，由招标人答复并制作记录，未提出异议的视为 认同；

（6）开标会议结束。

5.3 特殊情况处理

5.3.1 因“网上开评标系统”故障，开标活动无法正常进行时，招标人可根据实际情况相应延迟解密时 间或调整开标时间。“网上开评标系统”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法解密 的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 因投标人原因造成投标文件在规定的时间内未完成解密的，该投标将被拒绝。

5.3.3 投标人对开标有异议的，应当在开标系统中当场提出，招标人当场予以答复，并制作记录。

**6.评标**

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签名）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签名）的，企业法定代表人委托代理人没 有合法、有效的委托书**（原件的彩色扫描件）**的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（6）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或 多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（8）投标文件载明的招标项目完成期限（服务期）超过招标文件规定的期限的，或服务期限达不到 招标文件规定期限的要求；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（10）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（11）投标文件提出的验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（12）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

**（14）投标人投标文件中提供的资格审查资料非有效原件彩色扫描件（或电子证照），关键信息不齐** **全、不清晰可辨(钢印除外)；**

**（15）电子投标文件未能解密或超时解密的。因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均** **不能解密的除外。**

**凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不** **符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。**

6.6 重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采 取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、 核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标 不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施 后，应当依法重新招标。

**7.评标结果公示**

7.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公 示期不少于 3 日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

**8.合同授予**

8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.2 履约保证金

8.2.1 本项目招标人要求投标人在领取中标通知书后的 3 个工作日内、在合同签订前以银行转账或履约担保或投标人基本账户开户行出具的银行保函或保险公司保单（采用银行保函、保险公司保险单时，中标人应保证保函、保险单等有效，出具保函、保单所需的费用由中标人承担）的方式向招标人提交履约保证金，投标人未能在规定期限内提交履约保证金的，招标人可以另行选择中标单位。

履约保证金的金额：中标价的 10%（对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告 AA 评级 及以上采购供应商，免收履约保证金或履约保证金缴纳比例降低，合同签订前需提供相关证明材料）

8.2.2 中标人不能按本章第 8.2.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失予以赔偿。

**9.纪律和监督**

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公 众利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行 职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因 素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标结果公示期间提出。

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益采到损害的，在规定的时间内，以书面形式向采购人、采购代理机构在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议。供应商 提出异议应当符合相关规定。

9.6 投诉

**异议供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内** **作出答复的，可以在答复期满后** **10 日内向采购人主管单位盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司提起** **投诉，提起投诉应当符合相关规定。**

9.7 差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、产品、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将根据本招标文件相关条款执行。

**10.招标人需要补充的其他内容**

详见投标须知前附表。

**11.解释权**

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。当发现的不明确或不一致，在招标文件中 有明确规定的，评标委员会应按已明确的规定评标；当发现的不明确或不一致，在招标文件中没有明确 规定时：

（1）凡是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约 定的合同文件优先顺序解释；

（2）凡不是构成合同文件组成内容的不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投 标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。同一组成文件中 就同一事项的规定或约定不一致的，影响评审的，剔除该因素进行评审；其它情形的，以现行法律法规 约定为准；凡同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

（3）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

**12.其他**

12.1 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

12.2 凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保 留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知等）。

12.3 本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

12.4 本招标文件的解释权归招标人所有。

**第三章** **评标办法（综合评分法）**

**本项目采用全程电子化及不见面开评标的模式，开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意**

**地点通过盐城大丰开标大厅系统** **<http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>**

**及相应的配套软硬件设备，完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、开标结果公布等交互环** **节，具体内容和规定详见招标文件。**

**1.评标方法**

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规 定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低 的优先；投标报价也相等的，由招标人抽签确定。最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条 件。

**2.评审标准**

**2.1 初步评审**

**2.1.1 形式评审标准**

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签名(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签名(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |

**2.1.2 资格审查（资格后审）**

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标人须知第 3.5 项的规定要求进行审查， 只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

**2.1.3 响应性审查**

对招标文件要求的项目完成期限、质量标准、投标有效期、投标报价等实质性要求的响应性进行评审。

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** |
| 项目完成期限 | 符合招标文件相关约定。 |
| 质量标准 | 符合招标文件相关约定。 |
| 投标有效期 | 符合招标文件相关约定。 |
| 质保期 | 符合招标文件相关约定 |
| 投标报价 | 符合招标文件相关约定。 |
| 其他要求 | 符合招标文件相关约定。 |

**2.2 详细评审（100 分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 价格  评审（70分） | 70 | **1、有效投标报价：在各阶段评审中未被确定为无效投标或废标的为有效投** **标文件，无效投标文件不参与详细评审环节。**  **2、以有效投标报价的算术平均值为评标基准价** **A（若有效投标文件小于等** **于** **7** **家时，取所有有效投标文件的投标价算术平均值为** **A** **值；若有效投标** **文件大于** **7** **家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为** **A** **值）。**  **3、投标报价得分计算：**  **投标报价等于评标基准价的得满分70分；偏离评标基准价的，投标报价每** **偏离评标基准价1%扣减0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算。**  **评标委员会在评标报告签字后,上述评标基准价不因招投标当事人质疑、** **投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。** |
| 2 | 技术文件  （25 分） | 8 | 1、货物的性能及技术指标（8分）  评委依据招标文件要求对投标人投标货物技术性能、配置、技术参数、功 能描述、投标货物规格等进行综合评审，满足采购需求清单技术参数要求 得8分，正偏离不加分，负偏离扣分，每有一处负偏离扣0.1 分，扣完为 止。  说明：投标人需按照采购需求在投标文件中提供技术参数响应对照表，否 则将直接影响其评标得分。 |
| 8 | 2、项目供货方案（8分）：应至少包括①项目进度安排方案②项目实施方 案、质量管控措施③供货组织、包装及运输安排。投标人须如实说明生产 厂家的生产水平、生产能力和供货能力，一旦中标后，将组织哪些设备投 入生产本次招标货物，以确保按期供货。提供的所有设备和材料都具备适 应运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有减振、防冲击的措施，保 证在运输、装卸过程中完好无损，防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施， 以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同地点。  投标人须针对上述每条内容进行阐述，阐述内容必须满足采购需求。以上 内容阐述针对性强、科学合理、内容全面、切实可行，得6-8 分。方案 基本合理、可行、基本满足采购需求，得 3-5.99分。缺少评审要点或评 审要点不符合采购人需求的、套用其他方案的均不得分(即取消保底分值)； |
| 4 | 3、货物的安装、调试等方案（4 分）：  应至少包括：投标人货物安装调试实施方案、时间、质量保证体系及措施 （包含技术力量配备）、安全控制措施、环保措施、验收标准及验收大纲方 案。  以上内容由评委根据本项目的实际情况，从科学、合理和可行性方面进行 打分，以上内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，得3-4 分；方案基 本合理、可行、基本满足采购需求，得 0.1-2.99 分。缺少评审要点或评审要 点不符合采购人需求的、套用其他方案、凭空编造的均不得分(即取消保底 分值)； |
| 5 | 4、售后服务管理及措施（5 分）：应至少包括①产品质量保证承诺②现场 服务措施③故障解决能力④应急服务响应时间⑤售后服务回访。  投标人须针对上述每项内容进行阐述，阐述内容满足采购需求。以上内容 阐述合理、描述详细、切实可行有效，得 3-5 分；方案基本合理、可行、 基本满足采购需求，得 0.1-2.99 分。缺少评审要点或评审要点不符合采购 人需求的、套用其他方案、凭空编造的均不得分(即取消保底分值)； |
| 3 | 投标人类  似项目业  绩（2分） | 2 | 投标人自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具有与本招标项目 类似项目供货业绩的，得 2 分。投标时需提供合同原件的彩色扫描件上传 至系统中，包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期 页、合同双方签字盖章页及不低于合同金额 80%的发票原件的彩色扫描件 并加盖投标人公章。未提供或提供不全，或提供的扫描件难以辨认关键信 息的，不予计分。 |
| 4 | 诚信投标（1分） | 1 | 投标人提供盐城市大丰区招标采购供应商承诺书的，得 1 分；没有提供的 不得分。 |
| 5 | 质保期（2分） | 2 | 供应商质保期满足招标文件基本要求的基础上，每增加一年免费质保期加1分，最多加2分，本项最高得2分。（投标人在投标时需提供承诺书，格式自拟），未提供或承诺书不包含上述内容的不得分。 |

2.3 **招标人有权在中标公告期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚** **假资料，招标人将依法取消其中标资格。**

2.4 评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。 各项汇总时，每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五 入）。

**3.评标程序**

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2 投标文件不符合本章第 2.1 款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3 对照投标人须知 6.4 款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明 显错误的除外。

3.2.5 只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书 面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

**评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将** **排序在前的投标人推荐为中标候选人。**

**招标人有权在中标公示期间、签约前后等任何环节对相关资料的真实性进行核验，如发现提供虚假资** **料采购人将依法取消其中标资格。**

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字， 并于评标结束时抄送有关监督部门。

**第四章** **合同条款及格式**

甲 方：

乙 方：

甲、乙双方根据中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）公开招标的结果，签署本合 同（以下简称合同）：

**一、采购内容**

1、项目名称：

2、型号规格：

3、技术参数：

4、数量（单位）：

**二、合同金额**

本合同金额含税为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元(￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。乙方已充分考虑为 完成上述全部招标内容并进行相关服务所必需的所有费用，各类风险和政策性调整等风险已包括在合同金 额中并由乙方自行负责。

**三、技术资料**

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供实现合同目的所需的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提 供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同 的必需范围。乙方若违反本合同约定的保密义务，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应赔偿甲方的损失。

**四、知识产权**

甲方提供给乙方的任何计划、图纸或资料等成果的知识产权属于甲方。乙方应保证所提供的货物及服 务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。一旦出现侵权，由乙方承担全部责任。

**五、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、转包或分包**

1、本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物或服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

**七、交货条件：**

1、项目完成期限： 。

2、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准或行业标准执行，如因乙方包装不当以及其它原 因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

3、产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下资料：

A 装箱清单

B 质检合格文件

C 中文标注

D 其它必备材料和必备工具、货物等 E 保修单

4、交货方式：乙方供应给甲方的货物产品，甲方组织相关部门技术人员对其进行现场清点和检查外观 质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货。

**八、履约保证金**

履约保证金的形式：转账、履约担保或者投标人基本账户开户行出具的银行保函、保险公司保险单。

履约保证金的金额：中标价的 10%

注：对提供＂信用中国(江苏盐城)＂备案的第三方信用报告 AA 评级及以上采购供应商，免收履约保 证金或履约保证金缴纳比例降低，合同订立前需提供相关证明材料。

履约保证金退还：项目验收合格后一次性无息退还。

**九、质量及验收方法：**

1、质量要求

（1）乙方供货应按照技术清单、技术规范、环境条件要求供应，选择使用寿命长、品质佳的材料，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

（2）材料标准、规范：须完全符合中华人民共和国最新颁布的条例及规范。乙方应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，需详细列出所供产品的产地、规格、数量。

（3）乙方在供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因乙方原因造成不能通过验收，乙方应承担相应责任。

2、验收方法

（1）在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一 份证明货物符合合同规定的证书。

（2）货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量进行初步检验。如发现货物的规格或数量或 两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后 90 天内，根据检验结果向乙方提出索赔。

（3）如果货物的质量和规格与合同不符，或在约定质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺 陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

（4）货物的最终验收完毕，由甲方组织相关单位或检测机构共同负责验收工作。

（5）货物的验收标准按招标文件和国家有关标准执行。

**十、合同价款支付**

本项目无预付款，验收合格后付至合同价款的 50%，竣工验收合格后满一年付至合同价款的 90%，余款在质保期满后结清。

甲方按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。

甲方保留适度调整采购需求的权利，乙方应根据甲方实际需求采购安装。

合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。

注：1、所有货物在生产前需提供样品（数量多的提供小样，数量少且大件的提供效果图）经甲方确认后方可方可生产供货。

2、如果采购人委托第三方融资租赁公司支付合同款项，投标人须全力配合采购人和融资租赁公司相关工作。

**十一、结算**

1、结算方式：采用固定单价结算。其中采用全费用综合单价计价的按全费用综合单价结算。投标所报 单价为最终结算单价，合同实施过程中，因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费 用，乙方所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，货物数量按实结算。

2、结算价=中标单价\*货物实际数量＋采购变更调整价格＋合同约定可调整的价格。

（1）货物采购数量增加或减少的，其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。变更数量根据现 场实际情况及甲方通知执行。

（2）采购变更调整价格是指采购货物的规格、型号等发生变更，其对应的综合单价按下列方法确定：

①投标报价文件中已有适用的综合单价的，按投标报价文件中已有的综合单价确定；

②投标报价文件中已有类似综合单价的，参照投标报价文件中类似的综合单价确定；

③投标报价文件中没有适用或类似于变更货物综合单价的,其综合单价由甲乙双方共同按市场价确认。

（3）合同约定可调整的价格是指：

甲方要求完成合同以外的零星工作以及其他由甲方认可的符合有关规定的现场签证。

（4）双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

①甲方提供的规格、参数要求如果存在明显错误或疏忽，乙方作为合格的承包商应当发现并及时通知 甲方。如果乙方不能发现或发现后不及时通知甲方，由此引起的停工索赔与返工经济签证甲方不予认可，对应的结算价款不予调整；

②因乙方自身原因导致的货物变更、返工，造成货物价款增加的，不予调整；

③货物变更、签证资料必须及时经甲方签署确认。不符合此项要求的价款不予调整；

④签证内容不全、与事实不符或不合技术标准、规范要求及已在招标文件要求计入投标报价范围的不 予调整；

⑤乙方供货及安装过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，费 用含在投标报价中；

⑥现场成品保护费由乙方承担，费用含在投标报价中。

⑦乙方负责供货及安装现场垃圾清运、处理，运距、处理均自行考虑，费用由乙方自行考虑在投标报 价中，结算时不调整。

**十二、质量保证及售后服务**

1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的、是按招标文件和相关技术标准制造而成的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期内，乙方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、根据当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并 提出索赔。

3、在使用过程中发生任何质量问题，在接到电话后须在 小时内响应， 小时内到达现场解决 问题，如果需要更换货物或配件，需保证所换货物或配件不低于原配置，如在规定时间内不能到位的，甲方有权自行维修或更换，其费用在未支付合同价款中扣除。

4、质量保证期限： 年，自产品安装、调试、运行合格签字验收之日起计算，质保期内无偿更 换非人为损坏的配件等，质保期满后，乙方对产品的维修只收成本费，并免费提供相应技术服务。

5、根据规定的免费保修时间对所供货物进行保修，在质保期内，乙方无偿更换非人为损坏的零部件；质保期满后，乙方对产品的维修，只收成本费，并免费提供技术服务（如乙方投标时承诺优于本条标准，则以乙方投标时的承诺为准）。

6、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者， 根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、 合同价款利息及银行手续费等）。

7、如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

8、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

**十三、验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收， 外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如验收发现其中壹批货 物不满足招标文件要求的，视为整体不合格，甲方有权单方解除与乙方订立的供货合同。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用 的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、乙方向甲方及有权验收的相关部门提供验收所需全部资料，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作 出验收结果报告。

4、货物到现场，甲方可能随机选择已安装的货物送国家认可的权威检测机构检测，如检测结果合格， 发生的相关费用（含检测费、运输费等）由甲方承担，但试验用的货物费用由乙方承担（投标报价时自行 考虑）；如检测结果不合格或检测结果与投标承诺不符的，发生的相关检测费（含检测费、运输费等）均由 乙方承担，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方无条件退货，同时乙方必须承担相应的一切责任。

**十四、货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防霉和防破损装卸等要求包装，以保证货物安 全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方48 小时前通知甲方。

4、货物在交付使用前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在约定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试验收合格视为交付。

**十五、索赔**

1、甲方有权根据检验标准和自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

2、在根据合同约定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按 照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和 费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所 需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价

（3）用符合规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的商品，供应商应承担一切费用和风险，并承担甲方所发生的一切直接费用。甲方可按合同规定，相应延长更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发生索赔通知后 15 天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。 如乙方未能在甲方提出索赔通知后 15 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同约定的任何一种方法解 决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出 不足部分的补偿，因此而产生诉讼、甲方聘请的律师代理费均有乙方承担。

**十六、违约责任**

1、甲方无正当理由拒收货物的，每逾期一日，甲方向乙方偿付拒收合同价款总值的万分之三违约金，累计不超过拒收总值的 5%。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付合同 价款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他 违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。

5、质保期内的设备、设施质量安全责任均由乙方承担。因乙方设备、设施的质量、工艺或管理不当等 原因造成安全事故的，给甲方或者实际使用人造成人身或财产损失的，由乙方承担一切法律责任。

**十七、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与 不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十八、诉讼**

双方在订立、履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地的人民 法院提起诉讼。

**十九、合同生效及其它**

1、合同经双方盖章、法定代表人或授权代表签名后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购需求修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议，方可 作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份；**一**份用于备案，均具有同等法律效力。

甲方（单位盖章） 乙方（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人： 法定代表人或其授权委托人：

日期： 日期：

**附件：**

**廉政合同**

根据有关项目廉政建设的规定，为做好 项目实施过程中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目的项目法人（全称） （以下简称“甲方”）与中标单位 （以下简称“乙方”），特 订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。

（2）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规 定除外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪 行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处 理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由 甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通 工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济 活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定 外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处 理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理； 给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内 不得进入其主管的项目建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的 纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内 的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目竣工验收后止。

7．本合同作为中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）合同的附件，与中山医院苏 北健康管理中心家具采购项目（11、12 号楼）合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方： (单位全称) (盖章) 乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其 法定代表人或其

授权的代理人：（签字） 授权的代理人：（签字）

日期： 日期：

**第五章** **采购需求**

**一、采购清单**

详见附件

二、其他要求

1、售后服务：产品安装、调试、运行合格签字验收之日起质保期至少1 年（具体年限按照各投标人承诺函为准），质保期内无偿更换非人为 损坏的配件等。售后服务响应时间 24 小时及以内。

2、投标人所投货物应按照技术清单、技术规范、环境条件要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的材料，并对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害招标人利益。

本招标项目凡涉及投标人需使用他人专利或专有技术而需支付相关费用的，由投标人自行考虑其相关费用并列入投标总价，招标人在项目结算时不另行支付该项费用。

3、材料标准、规范：须完全符合中华人民共和国最新颁布的条例及规范。投标人应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，投标人需详细列出所报材料的规格、数量、单价、总价等。

4、投标人在材料供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因材料原因造成不能通过验收，供货人应承担相应责任。

5、投标人自行联系采购单位代表勘察现场掌握招标采购需求，若有遗漏，自行负责。

注：所有货物在生产前需提供样品（数量多的提供小样，数量少且大件的提供效果图）经甲方确认后方可方可生产供货。

**第六章** **投标文件格式**

（本章仅提供有格式要求的材料模版，具体投标文件组成不限于以下材料，投标人需按 “投标人须知”章节中“投标文件”的具体要求编制投标文件）

**封面**

（项目名称） 招标

投 标 文 件

项目编号：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

格式一：

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证原件的 彩色扫描件 |

格式二：

**授权委托书**

本授权委托书声明：我（姓名） 系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓 名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合 同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

联系电话：

代理人无转委托权。特此委托。

|  |
| --- |
| 法定代表人及授权委托人身份 证原件的彩色扫描件 |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

格式三：

**投标函**

（招标人名称） ：

1、根据已收到的中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）招标文件，我单位经考 察和研究招标文件后，我方愿按人民币（大写） 元（小写： 元）的投标 报价，按招标文件规定的服务期限、内容和合同约定，实施和完成本项目全部内容，并承担法律法规规定 的责任和义务。

2、我单位承诺： 合同订立后 日历天内完成所有产品的供货、安装、调试并验收合格。

我单位保证项目质量达到相关质量验收规范合格标准，确保通过相关有权部门的审查，所有设备、材 料质量等级符合招标文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准。

我单位承诺本项目质保期 年，自产品安装、调试、运行合格签字验收之日起计算。

3、拟投入本项目的项目负责人为： 。

4、我单位承诺：

（1）在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（2）本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和 破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等违法违规问题，被国家、省级有关 部门及盐城市级（含区、县、市）有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

（3）本次投标文件中提供的所有资格审查材料均真实有效。

（4）保证按投标文件中承诺的项目组人员配备投入本项目，在项目实施过程中，若拟派的项目负责人 及项目组成员不能满足贵单位需求，则贵单位有权利要求更换。若经更换后仍不能满足贵单位要求，则贵 单位有权利不予支付费用或终止合同。

5、我单位同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期 期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6、在签署合同协议书之前，你单位的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期： 年 月 日

格式四：

**投标报价明细表**

由投标人根据采购需求自制

注：投标合计金额须与投标函、开标一览表报价金额一致。

投标单位（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

格式五：

**商务条款偏离表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的  商务条款 | 投标文件的  商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

我方承诺：完全响应招标文件的其他条款。

投标人(公章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

格式六：

**技术参数响应表**

（须与招标文件点对点应答）

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件技术参数及要求 | | 投标文件技术参数响应 | 偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：投标人应按招标文件的要求分别填写，逐点应答。

投标人(公章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：：

日期： 年 月 日

格式七：

**盐城市大丰区招标采购供应商承诺书**

为营造公开、公平、公正、诚实守信的招标采购交易环境， 树立诚信守法的投标人形象， 本单位参加招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技 术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有 效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存 在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入 失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加招 标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市大丰区公共资源交易平台中 与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理， 守合同、重信用， 自觉维护招标采购交易的良好秩序，与参 与本次招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、 骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受有关监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为， 自愿 接受有关监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

**法定代表人签名**：

单位名称（盖章）：

年 月 日

格式八：

投标人须要承诺：如果采购人委托第三方融资租赁公司支付合同款项，投标人须全力配合采购人和融资租赁公司相关工作。（格式自拟）

格式九：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）-5#楼报价单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **位置** | | **名称** | **产品参考图片** | | **规格** | | **项目描述** | | | **单位** | | **数量** | | **单价**  **（元）** | | **合计**  **（元）** | | **备注** |
| 1 | | 各办公室 | | 办公桌A | IMG_256 | | 1400\*700\*750 | | 1.面材：优质三聚氰胺装饰纸，甲醛释放量0.2mg/L，优于E1级≤1.5mg/L。 2.基材：【E0级环保板，甲醛释放量2.7mg/100g，优于E1级≤9.0mg/100g，含水率7.0%，密度0.62g/cm³，板内密度偏差1.6%，静曲强度11.78Mpa，弹性模量2576Mpa，内胶合强度0.38Mpa，表面胶合强度0.97Mpa，2h吸水厚度膨胀率0.6%，握螺钉力板面1420N，板边1060N】。 3.封边：采用3D镭射无印封边，耐干热、耐磨、耐老化。 4.铰链：“FGV”阻尼铰链，耐久性10万次开合。 锁具：侧面锁，互开率≤1.379%，使用寿命不少于20000次。 滑轨：优质品牌三节静音导轨，耐久性8万次，垂直向下静荷载200N，水平侧向静荷载100N。 | | | 工位 | | 120 | |  | |  | |  |
| 2 | | 各办公室 | | 办公椅A | IMG_257 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 个 | | | 120 | |  | |  | |  |
| 3 | | 书记、副院长 | | 办公桌B | IMG_258 | | 1800\*700\*750 | | 1、面材：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。 2、基材：【E0级环保板，甲醛释放量2.7mg/100g，优于E1级≤9.0mg/100g，含水率7.0%，密度0.62g/cm³，板内密度偏差1.6%，静曲强度11.78Mpa，弹性模量2576Mpa，内胶合强度0.38Mpa，表面胶合强度0.97Mpa，2h吸水厚度膨胀率0.6%，握螺钉力板面1420N，板边1060N】。 3、封边：采用3D镭射无印封边，耐干热、耐磨、耐老化。 | | 组 | | | 6 | |  | |  | |  |
| 4 | | 书记、副院长 | | 高背办公椅 | IMG_259 | | 常规 | | 1、面料：优质黑色皮革，耐磨耐用。 2、海棉：高密度聚氨酯定型海绵棉，回弹性可达95%；海绵密度为55KG/m³，环保无毒无异味。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 个 | | | 6 | |  | |  | |  |
| 5 | | 各办公室 | | 会客椅 | IMG_260 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 | | 个 | | | 34 | |  | |  | |  |
| 6 | | 各会议室 | | 会议桌 | IMG_261 | | 3600\*1600 | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。  2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。  3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。 4、三合一连接件：经连续96小时金属表面耐腐蚀测试，乙酸镀层本身耐腐蚀、镀层对基体保护≥10级。 5、白乳胶：游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤36g/L。 | | 组 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 7 | | 各会议室 | | 半高背会议椅 | IMG_262 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 个 | | | 108 | |  | |  | |  |
| 8 | | 圆桌会议室 | | 圆形会议桌 | IMG_263 | | 直径4000mm | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。 2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。 3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。   4、三合一连接件：经连续96小时金属表面耐腐蚀测试，乙酸镀层本身耐腐蚀、镀层对基体保护≥10级。 | | 组 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 9 | | 圆桌会议室 | | 圆形会议桌配套座椅 | IMG_264 | | 常规 | | 1、面料：优质皮革，耐磨耐用。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 | | 个 | | | 12 | |  | |  | |  |
| 10 | | 会议室 | | 长条会议桌 | IMG_265 | | 6000\*1600 | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。 2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。 3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。 4、三合一连接件：经连续96小时金属表面耐腐蚀测试，乙酸镀层本身耐腐蚀、镀层对基体保护≥10级。 | | 组 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 11 | | 培训室 | | 培训桌 | IMG_266 | | 1400\*750\*500 | | 1、台面：厚25毫米，E1级三聚氰胺饰面板，1.5毫米超厚优质PVC圆角封边。 2、钢架：宝钢一级冷轧钢，静电粉沫喷涂工艺。钢架采用高温磷化，防锈处理，管壁厚1.2mm。 | | 组 | | | 32 | |  | |  | |  |
| 12 | | 培训室 | | 培训椅 | IMG_267 | | 常规 | | 1、规格：椅高850mm、坐高430mm、椅宽500mm、椅侧面宽570mm、座深470mm。  2、饰面：复合透气面料，或采用国产优质面料，具有耐磨，透气，舒适，不掉色等特点。 | | 个 | | | 64 | |  | |  | |  |
| 13 | | 档案室 | | 手摇密集档案柜 | IMG_268 | | 1000\*2400\*580 | | 1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。 2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清 洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 | | 组 | | | 100 | |  | |  | |  |
| 14 | | 各办公室 | | 文件柜 | IMG_269 | | 900\*2000 | | 1、采用三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。  2、基材：采用E1级环保板，密度在700\_800kg/m3（均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术HJBZ37—1999标准要求。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm,具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：钢脚采用2MM厚钢板模具一次成型制作，采用“DTC"轨道，”DTC"铰链，铝合金拉手。 | | 个 | | | 54 | |  | |  | |  |
| 15 | | 书记、副院长 | | 书柜A | IMG_270 | | 2400\*2000 | | 1、采用三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。  2、基材：采用E1级环保板，密度在700\_800kg/m3（均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”技术HJBZ37—1999标准要求。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm,具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：钢脚采用2MM厚钢板模具一次成型制作，采用“DTC"轨道，”DTC"铰链，铝合金拉手。 | | 组 | | | 6 | |  | |  | |  |
| 16 | | 书记、副院长 | | 会客沙发 | IMG_271 | | 1800\*780\*810 | | 1、优质皮革，耐磨耐用。 2、高密度海绵坐垫，舒适，回弹力好。 3、实木框架，坚固稳定。 | | 组 | | | 6 | |  | |  | |  |
| 17 | | 书记、副院长 | | 茶几 | IMG_272 | | 1200\*600\*430 | | 1.面板：12MM岩板 2.板架子：优质喷涂钢架 | | 个 | | | 6 | |  | |  | |  |
| 18 | | 院长办公室 | | 办公桌C | IMG_273 | | 3000\*900\*800 | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。  2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。  3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。 4、三合一连接件：经连续96小时金属表面耐腐蚀测试，乙酸镀层本身耐腐蚀、镀层对基体保护≥10级。 5、白乳胶：游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤36g/L。 | | 组 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 19 | | 院长办公室 | | 办公椅B | IMG_274 | | 常规 | | 1、面料：优质黑色真皮，耐磨耐用，透气型好 2、海棉：高密度聚氨酯定型海绵棉，回弹性可达95%；海绵密度为55KG/m³，环保无毒无异味。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。8.功能，可360°旋转可后靠调节。 | | 个 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 20 | | 院长办公室 | | 班前椅 | IMG_275 | | 常规 | | 1.面材：优质皮革，耐用耐磨，透气性好 2.填充：高密度聚氨酯定型海绵棉，回弹性可达95%；海绵密度为55KG/m³，环保无毒无异味。 3.基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味。 4.扶手：两点式扶手，扶手面由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成。 5.脚架：弓形架由厚度1.5mm钢管弯制而成，用台湾进口高精度CNC弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC机器人全自动焊接，360°抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀。 6.环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 | | 个 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 21 | | 院长办公室 | | 书柜B | IMG_276 | | 定制 | | 1、面材：优质三聚氰胺装饰纸，甲醛释放量0.2mg/L，优于E1级≤1.5mg/L。  2、基材：【E0级环保板，甲醛释放量2.7mg/100g，优于E1级≤9.0mg/100g，含水率7.0%，密度0.62g/cm³，板内密度偏差1.6%，静曲强度11.78Mpa，弹性模量2576Mpa，内胶合强度0.38Mpa，表面胶合强度0.97Mpa，2h吸水厚度膨胀率0.6%，握螺钉力板面1420N，板边1060N】。  3、封边：采用3D镭射无印封边，耐干热、耐磨、耐老化。 | | 平方 | | | 36 | |  | |  | |  |
| 22 | | 院长办公室 | | 石材茶几 | IMG_277 | | 1200\*1200\*300 | | 1.精选天然石材台面，奢华珍贵，易清洁不易渗透，食品级厚实台面，坚固耐用 2.手工倒角，真材实料，圆润美观，防止磕碰 3. 电镀不锈钢底座工艺，拥有强大的承重力，防腐防锈，经久耐用 | | 套 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 23 | | 院长办公室 | | 单人沙发 | IMG_278 | |  | | 饰 面：优质仿皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。 海 棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 框 架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆PE编制布（西北优质桦木，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理）。 | | 个 | | | 2 | |  | |  | |  |
| 24 | | 院长办公室 | | 三人位沙发 | IMG_279 | |  | | 饰 面：优质仿皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。 海 棉：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 框 架：采用西北桦木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道，外覆PE编制布（西北优质桦木，木材干燥至9%含水率并经防腐、防蛀处理）。 | | 个 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 25 | | 会议室（医务部隔壁） | | 电动幕布 | IMG_280 | | 120吋 | | 隐藏式，自动升降（含投影仪联动升降，自带无线遥控器） | | 组 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 26 | | 培训室 | | LED大显示屏 | IMG_281 | | 3200\*2100 | | 室内P2.OLED显示屏 | | 平米 | | | 6.72 | |  | |  | |  |
| 27 | | 会议室等 | | 大屏显示器 | IMG_282 | | 65吋 | | 65吋液晶大屏 | | 套 | | | 6 | |  | |  | |  |
| 28 | | 培训室 | | 演讲台 | IMG_283 | | 常规 | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。 2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。 3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。 | | 套 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 29 | | 会客室 | | 单人沙发 | IMG_284 | | 常规 | | 1、优质皮革，耐磨耐用。 2、高密度海绵坐垫，舒适，回弹力好。 3、实木框架，坚固稳定。 | | 个 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 30 | | 会客室 | | 茶几 | IMG_285 | | 550\*550\*480 | | 1.自然的木制纹理，细腻温润 2.金属支撑脚耐用，美观 | | 个 | | | 7 | |  | |  | |  |
| 31 | | 财务室 | | 档案柜 | IMG_286 | | 900\*400/1850 | | 1.柜体钢板：采用优质冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清 洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 2.柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 | | 组 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 32 | | 洽谈室 | | 洽谈桌 | IMG_287 | | 直径1800 | | 1.天然石材台面，奢华大气，易清洁不易渗透 2.圆润弧形边角，流畅线条。圆润大气。 3.不锈钢嵌条明亮大气 4.实木贴皮底座，稳重奢华 | | 组 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 33 | | 洽谈室 | | 洽谈椅 | IMG_288 | | 常规 | | 1.面材：优质皮革，耐用耐磨，透气性好 2.填充：高密度聚氨酯定型海绵棉，回弹性可达95%；海绵密度为55KG/m³，环保无毒无异味。 3.基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味。 4.框架：采用传统的木制工艺，线条流畅、结实牢固。 | | 个 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 34 | | 门厅 | | 门厅会客沙发 | IMG_289 | | 常规 | | 1、优质皮革，耐磨耐用。 2、高密度海绵坐垫，舒适，回弹力好。 3、实木框架，坚固稳定。 4、组合：两人位+两个单人位+茶几。 | | 套 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 35 | | 会客室 | | 屏风 | IMG_290 | | 3000\*4800 | | 钢质镂空屏风，美观牢固耐用。 | | 组 | | | 1 | |  | |  | |  |
| 合计（元） | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
| 投标人(公章) ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：投标总价应包括完成本项目实施期间所 必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、辅材、专用工具、包 装、运输、装卸、安装、破坏性拆除检测费、调试、试运行直至验收 合格、保修、保险、利润、税费、风险费、售后服务、资金成本、垃 圾清运、成品保护、特殊条件施工增加费用、质保期内的所有检测及 备品备件和专用工具费、管理费、人员培训、企业管理费、招标代理 费、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）等所需的为完成本 项目交付采购人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终 结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求 追加任何费用。同时， 除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所 报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **中山医院苏北健康管理中心部分家具采购项目（四）-6#手术室中心、ICU中心报价单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **位置** | | **名称** | | | **产品参考图片** | | **规格** | | **项目描述** | | **单位** | **数量** | | **单价**  **（元）** | | **合价**  **（元）** | | **备注** | | |
| 1 | 护士站 | | 护士站吧台（含台面、抽屉等） | | | IMG_256 | |  | | 采用多层木板 ，不锈钢底座踢脚线100H（黑色不锈钢）外饰面/抽面/门板 ：奥克尼像-千丝镂 ，其它暖白色 ，复合亚克力医用人造石台面 | | 米 | 35.3 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_257 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 8 | |  | |  | | ICU | | |
| 2 | 治疗室 | | 边柜 | | | IMG_258 | | 5000\*800\*600 | | 1、材质：柜体0.8mm电解钢板、柜体暖白 门板原木色木纹，304#不锈钢地脚线100H、304不锈钢水槽 含感应式龙头12mm厚复合亚克力医用人造石台面。 2、配件：一字折弯拉手、缓冲门铰、三节路轨、钢制键盘架ABS标签卡槽、柜子配一件活动层板。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。 | | 米 | 5 | |  | |  | | ICU | | |
| 3 | 处置室 | | 边柜 | | | IMG_259 | | 6000\*800\*600 | | 1、材质：柜体0.8mm电解钢板、柜体暖白 门板原木色木纹，304#不锈钢地脚线100H、304不锈钢水槽 含感应式龙头12mm厚复合亚克力医用人造石台面。 2、配件：一字折弯拉手、缓冲门铰、三节路轨、钢制键盘架ABS标签卡槽、柜子配一件活动层板。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口。 | | 米 | 6 | |  | |  | | ICU | | |
| 4 | 护士值班室 | | 四门更衣柜 | | | IMG_260 | | 900\*400\*2000 | | 优质冷轧钢，壁厚1.2mm | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公桌 | | | IMG_261 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_262 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 双层值班床（含床垫） | | | IMG_263 | | 1000\*2000\*1860 | | 1、优质冷轧钢，壁厚1.2mm，环保棕垫 | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 5 | 仪器室 | | 器械柜 | | | IMG_264 | | 800\*2000\*600 木纹色 | | 1、材质：柜体0.8mm电解钢板、柜体暖白、门板原木色木纹，304#不锈钢地脚线100H。 2、配件：一字折弯拉手、缓冲门铰、ABS标签卡槽，柜子配一件活动层板。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | | 组 | 5 | |  | |  | | ICU | | |
| 6 | 库房 | | 货架 | | | IMG_265 | | 常规 | | 1、材质：立柱为1.5mm厚钢管，层板为0.8mm厚优质电解钢板。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | | 组 | 6 | |  | |  | | ICU | | |
| 7 | 医疗物品材料室 | | 货架 | | | IMG_266 | | 常规 | | 1、材质：立柱为1.5mm厚钢管，层板为0.8mm厚优质电解钢板。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | | 组 | 5 | |  | |  | | ICU | | |
| 8 | 被服室 | | 货架 | | | IMG_267 | | 常规 | | 1、材质：立柱为1.5mm厚钢管，层板为0.8mm厚优质电解钢板。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | | 组 | 6 | |  | |  | | ICU | | |
| 9 | 主任办公室 | | 办公桌 | | | IMG_268 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_269 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 文件柜 | | | IMG_270 | | 常规 | |  | | 组 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 10 | 医生办公室 | | 办公桌 | | | IMG_271 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 3 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_272 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 3 | |  | |  | | ICU | | |
| 文件柜 | | | IMG_273 | | 常规 | |  | | 组 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 11 | 护士长办公室 | | 办公桌 | | | IMG_274 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_275 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 文件柜 | | | IMG_276 | | 常规 | |  | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 12 | 医生值班室 | | 四门更衣柜 | | | IMG_277 | | 900\*400\*2000 | | 优质冷轧钢，壁厚1.2mm | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公桌 | | | IMG_278 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_279 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 双层值班床（含床垫） | | | IMG_280 | | 1000\*2000\*1860 | | 优质冷轧钢，壁厚1.2mm，环保棕垫 | | 组 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 13 | 女值护 | | 四门更衣柜 | | | IMG_281 | | 900\*400\*2000 | | 优质冷轧钢，壁厚1.2mm | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公桌 | | | IMG_282 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_283 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 双层值班床（含床垫） | | | IMG_284 | | 1000\*2000\*1860 | | 1、柜体钢板:采用上海宝钢产优质冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。表面处理:静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 2、柜体结构:采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 | | 组 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 14 | 男值护 | | 四门更衣柜 | | | IMG_285 | | 900\*400\*2000 | | 优质冷轧钢，壁厚1.2mm | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公桌 | | | IMG_286 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 办公椅 | | | IMG_287 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 双层值班床（含床垫） | | | IMG_288 | | 1000\*2000\*1860 | | 1、柜体钢板:采用上海宝钢产优质冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。表面处理:静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 2、柜体结构:采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 | | 组 | 2 | |  | |  | | ICU | | |
| 15 | 会议室（原餐厅位置） | | 会议桌 | | | IMG_289 | | 3600\*1600 原木色 | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。  2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。  3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。 4、三合一连接件：经连续96小时金属表面耐腐蚀测试，乙酸镀层本身耐腐蚀、镀层对基体保护≥10级。 5、白乳胶：游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤36g/L。 | | 组 | 1 | |  | |  | | ICU | | |
| 会议椅 | | | IMG_290 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 16 | |  | |  | | ICU | | |
| 16 |  | | 移动（过床）桌 | | | IMG_291 | | 800\*400 | | 1、升降装置调节高度。 2、四个静音脚轮，两轮带刹车。 3、立柱采用铝型材，静电喷涂，自然时效后氧化处理。 4、底架采用冷轧钢板冲压成型，表面除锈，静电喷涂，持久耐用，美观。 | | 张 | 5 | |  | |  | | ICU | | |
| 17 | 家属等候区 | | 候诊椅 | | | IMG_292 | | 三人座 | | 优质PU材质+铝合金扶手 | | 组 | 3 | |  | |  | | ICU | | |
| 候诊椅 | | | 四人座 | | 组 | 6 | |  | |  | | ICU | | |
| 18 | 护士站 | | 护士站吧台（含台面、抽屉等） | | | IMG_293 | |  | | 采用多层木板 ，不锈钢底座踢脚线100H（黑色不锈钢）外饰面/抽面/门板 ：奥克尼像-千丝镂 ，其它暖白色 ，复合亚克力医用人造石台面 | | 米 | 3.8 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_294 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 3 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 19 | 谈话室 | | 办公桌 | | | IMG_295 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 1 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_296 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 2 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 20 | 休息室 | | 双层值班床（含床垫） | | | IMG_297 | | 1000\*2000\*1860 | | 1、柜体钢板:采用上海宝钢产优质冷轧钢板，柜体板件采风0.7mm钢板。表面处理:静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，确保质量完美。 2、柜体结构:采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好。 | | 组 | 6 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 四门更衣柜 | | | IMG_298 | | 900\*400\*2000 | | 优质冷轧钢，壁厚1.2mm | | 组 | 3 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公桌 | | | IMG_299 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 3 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_300 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 3 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 21 | 医生办公室 | | 办公桌 | | | IMG_301 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 6 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_302 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 6 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 文件柜 | | | IMG_303 | | 常规 | |  | | 组 | 3 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 22 | 主任办公室 | | 办公桌 | | | IMG_304 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 2 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_305 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 2 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 文件柜 | | | IMG_306 | | 常规 | |  | | 组 | 2 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 23 | 护士长办公室 | | 办公桌 | | | IMG_307 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 1 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_308 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 1 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 文件柜 | | | IMG_309 | | 常规 | |  | | 组 | 1 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 24 | 护士办公室 | | 办公桌 | | | IMG_310 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 4 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_311 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 4 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 文件柜 | | | IMG_312 | | 常规 | |  | | 组 | 2 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 25 | 库房 | | 货架 | | | IMG_313 | | 常规 | | 1、材质：立柱为1.5mm厚钢管，层板为0.8mm厚优质电解钢板。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | | 组 | 8 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 26 | 资料室 | | 档案柜 | | | IMG_314 | | 常规 | |  | | 组 | 5 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 27 | 麻醉办公室 | | 办公桌 | | | IMG_315 | | 1460\*760\*660 原木色 | | 1、材质：台面/前挡板为25MME1级颗粒板，原木纹饰面板，局部柜体为18MM暖白色。 2、配件：优质缓冲铰链、三节路轨、明拉手、门抽一体柜，带木制吊档板。 | | 张 | 8 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 办公椅 | | | IMG_316 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 8 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 文件柜 | | | IMG_317 | | 常规 | |  | | 组 | 3 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 28 | 会议室 | | 会议桌 | | | IMG_318 | | 3600\*1600 原木色 | | 1、实木皮：采用实木贴皮，厚度≥0.6mm，含水率达到国家标准要求。  2、水性漆：挥发性有机化合物含量≤220g/L，苯系物含量≤50mg/kg，甲醛释放量≤30mg/kg。  3、中密度纤维板：采用E1级优质环保板材，板材含水率3~13%，密度≥0.70g/cm³，静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3000MPa，吸水厚度膨胀率≤3.5%，甲醛释放量≤0.045mg/m³。 4、三合一连接件：经连续96小时金属表面耐腐蚀测试，乙酸镀层本身耐腐蚀、镀层对基体保护≥10级。 5、白乳胶：游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤36g/L。 | | 组 | 1 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 会议椅 | | | IMG_319 | | 常规 | | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、气压棒：国产优质气压棒，升降行程80mm。通过载荷性与疲劳性测试。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、椅轮：高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。 6、底盘：优质多功能底盘机构。 7、五星脚：黑色加强PA尼龙。 | | 张 | 16 | |  | |  | | 手术室中心 | | |
| 29 | ICU、手术室中心 | | 折叠会议桌 | | | IMG_320 | | 1400\*750\*500 | | 1.台面：厚25毫米，E1级三聚氰胺饰面板，1.5毫米超厚优质PVC圆角封边； 2.钢架：一级冷轧钢，静电粉沫喷涂工艺。钢架采用高温磷化，防锈处理，管壁厚1.2mm； | | 张 | 20 | |  | |  | | ICU、手术室中心 | | |
| 折叠会议椅 | | | IMG_321 | | 常规 | | 1.规格：椅高850mm、坐高430mm、椅宽500mm、椅侧面宽570mm、座深470mm；  2.饰面：复合透气面料，或采用国产优质面料，具有耐磨，透气，舒适，不掉色等特点； | | 张 | 40 | |  | |  | | ICU、手术室中心 | | |
| 30 | 合计（元） | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 投标人(公章) ： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日期： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：投标总价应包括完成本项目实施期间所 必须的货款、加工制造、标准附件、备品备件、辅材、专用工具、包 装、运输、装卸、安装、破坏性拆除检测费、调试、试运行直至验收 合格、保修、保险、利润、税费、风险费、售后服务、资金成本、垃 圾清运、成品保护、特殊条件施工增加费用、质保期内的所有检测及 备品备件和专用工具费、管理费、人员培训、企业管理费、招标代理 费、不可预见费（应充分考虑所有风险、责任等）等所需的为完成本 项目交付采购人使用的全部费用的价格体现。投标所报单价为最终 结算单价，因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求 追加任何费用。同时， 除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所 报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |